HASEMI FIRE
This case is academic.
This represents a FAST fire (during 300 sec) and a rate of heat release density of 1 MW/mē

     NFIRE    1

  FIRE_POS   2.0   8.    2.0
    HEIGHT   3.
    
  DIAMETER
         0.    0.
        75.    1.128
       150.    2.257
       225.    3.385
       300.    4.514
       600.    4.514
      1200.    4.514
      7200.    0.
  END_DIAM
  
       RHR
        0.     0.
       75.     1.E6
       150.    4.E6
       225.    9.E6
       300.   16.E6
       600.   16.E6
       1200.   0.
       7200.   0.
   END_RHR

      